**关于重新敷设地暖管施工隐蔽验收程序的说明**

为加强该分项工程的隐蔽验收管理，确保该分项工程的验收质量，现制定如下隐蔽验收程序：

1.施工单位按照施工图纸施工，保证每户地暖管敷设长度不少于图纸标注长度。

2.敷设完成后，施工单位进行自检，自检合格后报监理验收。

3.监理单位严格按照施工图纸及相关规范要求对每一户进行验收，验收合格后签署地面混凝土浇筑令。

4.施工单位将每户的隐蔽验收合格后的现场敷设状况拍摄成图片，该图片包含有房号、录制时间，管间距标尺等。施工现场留有可在浇筑完毕后现场与图像资料相印证的标志。

5.地暖管线图片在浇筑混凝土地面前24小时公布，并通知到所有业主。如业主有不同意见，在图片公布后的12小时内与置业公司联系解决，联系电话：83590312（张老师）。如业主未反馈意见，将按照计划浇筑混凝土地面。

徐州南湖置业有限公司

2016年5月10日